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Návod k použití – CZ (214053)

Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji jako referenci.
[bookmark: _GoBack]
Popis produktu:						Obsah balení:

[image: ]Balení obsahuje powerbanku, USB kabel, startovací kabely a manuál.
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Technické specifikace:
Typ baterie:	Lithium-Polymer
Kapacita:		29,6 Wh (3,7 V / 8000 mAh)
Výstupy:		USB 01 - 5 V / 2,4 A; USB 02 - 5 V / 1,0 A
Vstup:		solární až 150 mAh, microUSB 5V/ 2,0 A


[image: ]Specifikace:
Model: 214053
Typ baterie: Lithium-iontová
Kapacita:  16000mAh
Vstup: 15V/1A
Výstup USB 1 a 2: 5V/2.1A
Rozměry: 162x70x30 mm
Hmotnost: 440g

Startování automobilu:
· Ujistěte se, že je powerbanka nabita na více jak 50%.
[image: ]

       Popis displeje:


1. Stav k nastartování automobilu
2. Proud USB výstupů 
3. Výstupní napětí
4. Proud výstupu pro notebook

				
Nabíjení powerbanky:
· Zastrčte nabíjecí adaptér do zásuvky a druhý konec nabíječky do 12V nebo 15V vstupu powerbanky.
· Zastrčte nabíjecí adaptér do cigaretové zásuvky ve Vašem automobilu a druhý konec nabíječky do powerbanky.




· Červenou svorku na startovacích kabelech připojte na kladný (+) pól baterie a černou na záporný (-).
[image: ]
· [image: ]Adaptér zastrčte do powerbanky (konektor pro startovací kabely).



· Nastartujte automobil
[image: ]
· [image: ]Po startu automobilu odpojte kabely od autobaterie.




Nabíjení 12V/16V/19V notebooku
· Vyberte vhodný napájecí konektor a zapojte ho do notebooku
· Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí powerbanky.
· Opětovným zmáčknutím zapínací tlačítka nastavte požadované výstupní napětí 12V/16V/19V a po 3 vteřinách se nastavená hodnota uloží.
· Propojte powerbanku s notebooku do 15 vteřin a notebook se začne nabíjet.
· [image: ]V případě nutné změny napětí powerbanku odpojte a vypněte a postup opakujte.









Nabíjení zařízení:
· Powerbanka je kompatibilní s chytrými telefony, tablety a jinými zařízeními nabíjenými 5 V z USB.
· Pro nabití vašeho zařízení pomocí powerbanky zasuňte nabíjecí kabel do výstupního USB portu powerbanky. 
· Dodaný kabel může nabíjet všechna zařízení, která mají microUSB port. Pro ostatní zařízení použijte kabel dodaný výrobcem daného zařízení.
· Po ukončení nabíjení vypojte USB kabel z vašeho mobilního zařízení. Powerbanka se po několika sekundách sama vypne.
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Zapnutí LED svítilny
· Stiskněte tlačítko pro zapnutí powerbanky.
· Podržte tlačítko pro zapnutí powerbanky 3 vteřiny pro zapnutí LED systému.
· Znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí pro zapnutí svítilny.
· Při dalším stisknutí tlačítka se zapne SOS svícení
· Dalším stiskem tlačítka se svítilna vypne.
[image: ]

Odstranění případných problémů:
· V případě, že powerbanka ukazuje kapacitu baterie 100%, ale není plně nabitá a nebyla dlouho používaná, odpojte nabíjecí adaptér a znovu připojte.
· Pokud se powerbanka při stisknutí tlačítka pro zapnutí nezapne, je aktivovaná ochrana nízkého napětí. Je nutné připojit napájecí adaptér do 12V/2A portu.

Varování:
· Po nastartování auta, prosím, neprodleně odpojte kabely od baterie.
· Nepřipojujte oba kabely k baterii současně, pokud je powerbanka zapnuta.
· V případě rozebírání powerbanky zaniká záruka na tento produkt.

Bezpečnostní upozornění:
· 
· Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
· Používejte přiložený kabel k nabíjení powerbanky.
· Pro zvýšení životnosti baterie během nepravidelného používání doporučujeme powerbanku nabít a vybít jednou za tři měsíce.
· Nabíjení bez dozoru, při zkratu nebo mechanickém poškození může způsobit přehřívání a požár.
· Neponořujte powerbanku do vody nebo jiných tekutin.
· Zacházejte s powerbankou opatrně. Otřesy, vibrace nebo pád z malé výšky může způsobit poškození.
· Pokud z powerbanky uniká tekutina, nepoužívejte ji.
· Úprava powerbanky může ovlivnit bezpečnost. Nebezpečí úrazu!
· Nerozebírejte powerbanku bez autorizace a neprovádějte samostatně opravy.
· Udržujte mimo dosah dětí.
· Změna návodu vyhrazena.


POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM:
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

[image: ]LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

[image: ]Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

ES prohlášení o shodě je k dispozici na www.gaudio.de/ke/214053.pdf
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Stav nabiti
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Zména napéti
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